// C++ code

//

void setup()

{

pinMode(12, OUTPUT);

pinMode(9, OUTPUT);

pinMode(3, OUTPUT);

}

void loop()

{

digitalWrite(12, HIGH);

delay(2000); // Wait for 2000 millisecond(s)

digitalWrite(12, LOW);

delay(2); // Wait for 2 millisecond(s)

digitalWrite(9, HIGH);

delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)

digitalWrite(9, LOW);

delay(1); // Wait for 1 millisecond(s)

digitalWrite(3, HIGH);

delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)

digitalWrite(3, LOW);

delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)

}